**Тема уроку: « Технологія та обробка оштукатурених, бетонних,**

**шлакобетонних ,пінобетонних, газобетонних поверхонь**

**під поліпшене водяне фарбування».**

**Міні –конспект** (записати в робочий зошит)

Під час підготовки та обробки всіх видів поверхонь до фарбування

виконують такі технологічні операції:

\*перше грунтування;

\* перше суцільне шпаклювання;

\* шліфування;

\* друге шпаклювання;

\* друге шліфування;

\* друге грунтування;

**Технологічні прийоми виконання операцій:**

- Наносимо шпаклівку на поверхню шпателем двома взаємно

перпендикулярними рухами; товщина шпаклівки має бути 1-1,5мм;

- Шпаклівку накладають смугою 40-50см на півтерок, притискують його під

кутом 10-15 до поверхні й рухом знизу-догори намазують шпаклівку на

поверхню

- виконують шліфування поверхні, грунтування.