**Тема уроку: « Технологія та обробка оштукатурених, бетонних,**

 **шлакобетонних ,пінобетонних, газобетонних поверхонь**

 **під поліпшене водяне фарбування».**

 **Міні –конспект** (записати в робочий зошит)

Під час підготовки та обробки всіх видів поверхонь до фарбування

виконують такі технологічні операції:

\*перше грунтування;

 \* перше суцільне шпаклювання;

 \* шліфування;

 \* друге шпаклювання;

\* друге шліфування;

\* друге грунтування;

**Технологічні прийоми виконання операцій:**

 - Наносимо шпаклівку на поверхню шпателем двома взаємно

 перпендикулярними рухами; товщина шпаклівки має бути 1-1,5мм;

 - Шпаклівку накладають смугою 40-50см на півтерок, притискують його під

 кутом 10-15 до поверхні й рухом знизу-догори намазують шпаклівку на

 поверхню

 - виконують шліфування поверхні, грунтування.